**Spettabile:**

**SBE - VARVIT s.p.a.**

**Via dei Bagni, 26**

**34074 MONFALCONE (GO)**

**Alla cortese attenzione Sig. ENIO MATKOVIC**

**Alla cortese attenzione Dott. MICHELE ROSSI**

*Referente geom. Pelizzaro Nicola - cell. 328 7376219*

Villanova di Camposampiero (Pd), 14 novembre 2016

**OGGETTO:** OFFERTA n. 1950 del 14 novembre 2016 - rivestimento vs. forno aichelin “linea n. 12”

Nel ringraziarVi per la Vs. gradita richiesta d’offerta, Vi inviamo nostra migliore quotazione per la manutenzione di quanto segue:

**FORNO AICHELIN “linea n. 12” - temperatura di esercizio 1000 °C**

**DESCRIZIONE DEL RIVESTIMENTO DA ESEGUIRE:**

Installazione del rivestimento della volta piana e di n.2 portelloni con moduli di fibra ceramica CERABLANKET D.128.

dimensioni volta piana 11300 x 2460 mm per uno spessore di 350 mm

dimensioni potellone di ingresso 1870 x 1870 mm per uno spessore di 250 mm

dimensioni portellone di uscita 1270 x 1270 mm per uno spessore di 350 mm

Le varie lavorazioni prevedono una durata presunta di c.a. 5/6 gg. lavorativi.

**ELENCO MATERIALE NECESSARIO:**

vedi offerta 1941 del 11/11/2016 alle voci:

CERABLANKET 128 7320x610x25 n. 165

Realizzo moduli 305x305 h 350 e 250 n. 345

**ONERI A NOSTRO CARICO:**

* Prestazione di M.d.O. specializzata e comune per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte
* Oneri assistenziali e previdenziali
* Assicurazione R.C.T.
* Assistenza tecnica di cantiere periodica secondo necessità
* Trasporto A/R attrezzature e materiali
* Attrezzature occorrenti alle lavorazioni
* Spese di viaggio del personale
* Spese di trasferta
* Rispetto della normativa D.P.R. n° 177/2011 in materia di spazi confinanti
* Mezzi di protezione antinfortunistica obbligatoria di cantiere in ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e s.m.i
* Classificazione materiali di demolizione e di risulta a bordo forno su big-bag o scarrabili di vs. fornitura
* Pulizie di cantiere durante e alla fine dei lavori

**ONERI A VOSTRO CARICO:**

* Demolizione volta e smaltimento rifiuto di risulta
* Locale a uso spogliatoio e servizi igienico-sanitari per il nostro personale
* Energia elettrica 220/230V, illuminazione dell’area cantiere, aria compressa
* Lavori di carpenteria metallica o meccanica, ripristini o assemblaggi
* Predisposizione di idonei contenitori a norma di legge (Big-bag e/o scarrabili) resi al piede dell’impianto per i materiali di risulta dalle varie lavorazioni
* Trasporto e smaltimento a discarica autorizzata degli scarti di risulta
* Scarico delle attrezzature dagli automezzi, ricovero in luogo idoneo e resa degli stessi a piè d’opera
* Movimentazione materiali di cantiere
* Ogni altro onere non espressamente indicato a ns. carico

**IMPORTO FORFETTARIO:**

*installazione rivestimento € 9.400,00 (novemilaquattrocento/00)*

*sconto incondizionato € 400,00 (quattrocento/00)*

**€. 9000,00 (novemila/00)**

La presente offerta è stata redatta sulla base delle dimensioni forniteci da parte Vostra.

Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata.

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l.** può disporre l’invio di materiale in eccedenza per sopperire a particolari esigenze di montaggio (sfridi) e/o imballo e si riserva la facoltà di ritirare i materiali in eccedenza a fine lavori.

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l.** s’impegna a far eseguire i lavori a regola d’arte. Le eventuali osservazioni sull’esecuzione dell’opera dovranno essere formulate entro il termine dei lavori.

Entro sette giorni da detta ultimazione i lavori s'intendono accettati.

**GARANZIE:**

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l.** garantisce, per un periodo di 12 mesi dalla data di fine lavori, la corrispondenza delle caratteristiche chimico-fisiche della fornitura dei materiali secondo i dati tecnici, le norme ed i limiti di utilizzo indicati nei ns. bollettini tecnici, ossia nelle schede tecniche dei prodotti.

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l.** s'impegna a riparare o sostituire tutte le parti che presentano evidenti rotture o difetti per vizio di materiali o per un montaggio non corretto entro sei mesi dalla messa in marcia dell’impianto, in ogni caso non oltre un anno dalla fine dei lavori. S'intendono esclusi dalla garanzia tutti i danni che risultassero nelle murature in dipendenza di scoppi, bruschi riscaldi o raffreddamenti, scorretta conduzione dell’impianto, sovraccarichi della struttura, manomissioni o danneggiamenti estranei al nostro lavoro. Sono inoltre esclusi dalla garanzia tutti i danni indiretti.

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l. si riserva la facoltà d'avvalersi del subappalto ad un ns. installatore di fiducia per quanto riguarda la mano d’opera specializzata e comune e le attrezzature necessarie all’esecuzione delle opere. L’installatore avrà cura di rispettare la normativa vigenti in termini di sicurezza sul lavoro e di trasmettere la seguente documentazione:**

CCIAA

DURC

Scheda anagrafica

POS

Elenco personale operante in cantiere

**LUOGO DI MONTAGGIO Vs. sede di MONFALCONE (GO)**

**PERIODO LAVORI febbraio 2017**

**INIZIO LAVORI su Vs. richiesta con preavviso di 15 gg.**

**ACCETTAZIONE LAVORI: a FINE LAVORI, su verbale controfirmato dalle parti.**

**FATTURAZIONE: a FINE LAVORI**

**PAGAMENTO: 90 gg. RIBA DFFM + 10 FM**

**VALIDITÀ OFFERTA: 30 gg. dalla presente**

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, cordialmente Vi salutiamo.

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l.**

*geom. Pelizzaro Nicola*