**Spettabile:**

**F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale S.p.a.**

**Via Leonardo da Vinci, 11**

**33010 REANA del ROIALE (UD)**

**Alla cortese attenzione Sig. VENUTI STEFANO**

*Referente geom. Pelizzaro Nicola - cell. 328 7376219*

Villanova di Camposampiero (Pd), 27 marzo 2017

**OGGETTO:** OFFERTA n. 577 del 27 marzo 2017 - rivestimento vs. carro da t.t. forno so.f.ind.

Nel ringraziarVi per la Vs. gradita richiesta d’offerta, Vi inviamo nostra migliore quotazione per la manutenzione di quanto segue:

**FORNO T.T. SO.F.IND - temperatura di esercizio 1160 °C**

**DESCRIZIONE DEL RIVESTIMENTO DA FORNIRE:**

rivestimento del CARRO con le seguenti dimensioni come da disegno C03007:

superfice 6580 x 1980 mm

preformati in CLS spessore 290 mm

mattoni isolanti spessore 110 mm

**ELENCO MATERIALE NECESSARIO:**

numero preformati in CLS DIDURIT M60 spessore 290 mm divisi per dimensioni:

600x495x290 mm n. 4

550x495x290 mm n. 20

580x495x290 mm n. 4

530x495x290 mm n. 20

Mattoni isolanti JM 23 ECO 220x110x60 n. 300 (parte centrale del carro)

Mattoni isolanti JM 26 ECO 220x110x60 n. 725 (perimetro del carro)

**IMPORTI FORNITURE*:***

 **Preformati in CLS DIDURIT M60 €. 33.500,00 (trentatremilacinquecento/00)**

**Mattoni isolanti JM 23 e 26 ECO €. 1.600,00 (milleseicento/00)**

La presente offerta è stata redatta sulla base delle dimensioni forniteci da parte Vostra.

Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata.

**GARANZIE:**

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l.** garantisce, per un periodo di 12 mesi dalla data di fine lavori, la corrispondenza delle caratteristiche chimico-fisiche della fornitura dei materiali secondo i dati tecnici, le norme ed i limiti di utilizzo indicati nei ns. bollettini tecnici, ossia nelle schede tecniche dei prodotti.

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l.** s'impegna a riparare o sostituire tutte le parti che presentano evidenti rotture o difetti per vizio di materiali o per un montaggio non corretto entro sei mesi dalla messa in marcia dell’impianto, in ogni caso non oltre un anno dalla fine dei lavori. S'intendono esclusi dalla garanzia tutti i danni che risultassero nelle murature in dipendenza di scoppi, bruschi riscaldi o raffreddamenti, scorretta conduzione dell’impianto, sovraccarichi della struttura, manomissioni o danneggiamenti estranei al nostro lavoro. Sono inoltre esclusi dalla garanzia tutti i danni indiretti.

**RESA: Ns. dep. Villanova di Camposampiero (PD)**

**TEMPI di CONSEGNA:** **30-40 gg. data ordine**

**IMBALLO: 10 €/pallet**

**TRASPORTO: a MEZZO Vs. o MEZZO Ns. con ADDEBITO in fattura**

**PAGAMENTO: RI.BA. 90 gg. F.M.**

**FATTURAZIONE: a FINE LAVORI**

**VALIDITÀ OFFERTA: 30 gg. dalla presente**

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, cordialmente Vi salutiamo.

**REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l.**

*geom. Pelizzaro Nicola*